***ПАМЯТКА***

***о мерах*** [***пожарной безопасности***](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/) ***в зимний отопительный период***

|  |
| --- |
| *С наступлением осенне-зимнего периода времени во много раз повышается и возрастает вероятность возникновения возможных пожаров.*  *По данным государственной* [*статистики*](http://pandia.ru/text/categ/nauka/43.php) *основная доля происшедших пожаров на территории Российской Федерации в осенне-зимний период времени, в том числе повлекших гибель людей приходится на жилой сектор, что составляет примерно около 80 процентов от их общего числа за данный период времени.*  ***Основными причинами происшедших пожаров являются, нарушение правил пожарной*** [***безопасности***](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php) ***при эксплуатации отопительных приборов и нарушение правил монтажа и эксплуатации*** [***электрических***](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/108.php) ***сетей, электроустановок и электроприборов.***  В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров в осенне-зимний период времени необходимо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно:  ¨  перед началом отопительного сезона провести проверку и при необходимости ремонт [дымоходов](http://pandia.ru/text/category/dimohodi/), отопительных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других отопительных приборов и систем.  ¨  Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м  (на деревянном или другом полу из горючих материалов).  **Помните, что очищать дымоходы и печи (котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона и не реже:**  **-** одного раза в три месяца для отопительных печей (котлов);  **-** одного раза в два месяца для печей (котлов) и очагов непрерывного действия;  **-**  одного раза в месяц для [кухонных](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/53.php) плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.  **При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил:**  ¨  не эксплуатируйте неисправные печи и другие отопительные приборы;  ¨  не допускайте эксплуатацию газовых приборов при утечке газа;  ¨  не производите присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего [инструмента](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/220.php);  ¨  не осуществляйте проверку герметичности соединений газовых приборов и оборудования с помощью источников открытого пламени (в том числе спичками, зажигалками, свечами);  ¨  не проводите самостоятельно ремонт наполненных газом баллонов и газового оборудования;  ¨   не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;  ¨  не располагайте топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  ¨  не применяйте для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;  ¨  не топите углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  ¨  не используйте [вентиляционные](http://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/) и газовые каналы в качестве дымоходов;  ¨  не допускайте перекаливание печей;  ¨  после выгребания из топок золы и шлака, пролейте их водой и удалите в [специально](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php) отведенное для них безопасное место.  ¨  не устанавливайте и не используйте металлические печи ([буржуйки](http://pandia.ru/text/category/burzhuj/)) не отвечающие требованиям пожарной безопасности.  ¨   не допускайте использование электрических изделий, электроприборов и электрооборудования, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или имеющих неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также не эксплуатируйте [электропровода](http://pandia.ru/text/category/yelektroprovodka/) и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  ¨  не применяйте нестандартные (самодельные) [электронагревательные](http://pandia.ru/text/categ/nauka/64.php) приборы, не используйте некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.  ¨  *При закрытии дач,* [*садовых*](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/50.php) *домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны) баллонов с газом.*  **При установке (оформлении) елки и при проведении новогодних мероприятий (торжеств) необходимо соблюдать следующие правила.**  *Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.*  *Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. Используйте только электрические елочные гирлянды, имеющие соответствующие сертификаты, в том числе и сертификат пожарной безопасности. Не допускайте применение электрических елочных гирлянд без соответствующих сертификатов.*  *При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) немедленно отключите иллюминацию и не включайте до выяснения неисправностей и их устранения.*  *Не используйте для* [*украшения*](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/218.php) *елки целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся* [*игрушки*](http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/217.php) *и украшения, не применяйте для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п., не обкладывайте подставку елки и не украшайте её ветки ватой и игрушками из нее.*  *Не применяйте и не используйте не сертифицированные пиротехнические изделия, а также не применяйте пиротехнические изделия в местах массового скопления людей, в зданиях и помещениях, вблизи строений и сооружений.*  **И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить.**  **При пожаре звонить 01** |